**Kluzná ložiska**

Jedná se o dva páry dělených ložisek o průměru 160 a 400 mm.

Požadujeme vylití kompozicí a opracování dle vzoru na polotovar do skladu s přídavkem na průměru (155 a 395 mm).

Ložiska dodáme opotřebená s původní kompozicí - viz fotografie.

Kompozitní ložisko 160 mm 400 mm

Požadovaný vnitřní průměr (opracovaný polotovar) 155 mm 395 mm

Tloušťka kompozice cca 30 mm 30 mm

Šířka ložiska 240 mm 430 mm

Vnější průměr ložiska 350 mm 650 mm

Přikládáme náčrtek a fotografie kompozitních dělených ložisek pro posouzení možnosti renovace.

Kopyto pro vylití je nutno udělat podle vzoru dodaných ložisek.

Materiál pro vylití ložisek je po doplnění novým kovem opakovaně použitelný.

Jde o standardní olověnou kompozici s obsahem zhruba 1% Cu, 8-10% Sn, 72-75% Pb a 15% Sb.