**Policejní akademie - žulové obklady**

Velkoformátové žulové desky svislého obkladu se budou demontovat šetrně pro jejich možné opětovné osazení. U bočního a zadního schodiště budou odstraněny pouze stávající žulové obklady stupňů,

Stupně bočního a zadního schodiště budou reprofilovány a opatřeny hydroizolační stěrkou. Na tuto stěrku se poté přilepí nový žulový obklad stupňů flexibilním cementovým lepidlem třídy C2S1.

Nové obložení svislé části bude provedeno z žulových desek tl. 30 mm na 4 průchozí kotvy M12 8.8 z nerezové oceli s distanční montáží. Je možné použít demontované stávající desky dle jejich stavu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm | m | 101,500 |  |  |
| *deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2* | *m2* | *29,400* |  |  |
| Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 101,500 |  |  |
| *podstupnice tryskaná, žula tl 2 cm* | *m* | *80,500* |  |  |
| *deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2* | *m2* | *3,580* |  |  |
| Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | t | 8,550 |  |  |