Název poptávky:

Dodávka bubnovo-boxového postřikového odmašťovacího stroje

Stroj určen pro díly z více vřetenových soustružnických automatu-sériová výroba

Příklad :automobilové díly ,hydraulické koncovky

Základní parametry:

- Požadovaná kapacita výroby 15 tun obrobků odmaštěných ve dvousměnném provozu týdně

- Nutnost umytí části výrobků bez jejich mechanického poškození otěrem o sebe - mytí v boxech s flexibilním víkem

- Vymytí špon z vnitřní části obrobků

- Požadujeme bubnové mytí s postřikem z osy bubnu pro vymytí vnitřních částí obrobků

- Zkrátit manipulační časy mezi mycími cykly na minimum

- Nízký práh nakládky materiálu - max. 850 mm

- Automatický předehřev stroje

- Nastavitelné hodnoty teplot, délky cyklu a doby ofuku

Doplňující parametry:

- Jednoduchá manipulace s díly

- Hmotnost mytého zboží jednoho cyklu 35 kg min

- Dvoustupňová filtrace, magnetická filtrace

- Snadný přístup do prostoru s kapalinou kvůli snadnému čištění a výměně kapaliny

- Plynulé nastavení rychlosti otáčení koše pro jednotlivé druhy výrobků

- Zmenšení manipulačního prostoru kolem stroje využitím automatického výsypu materiálu

- Velký nakládací prostor do bubnu