**Špecifikácie**

**Typ:** Ťažný elektromagnet

**Napájanie:** 12V DC cca11,5W

**Celkový zdvih:** 50mm (nezávezne)

**Výkon:** 100% - trvalé zaťaženie

**Min ťažná sila:** 11,5N

**Min ťažná sila na 18mm :** 5,5N

**Pracovná teplota: -5 až 50ºC**

**Dióda:** Ano

**konektory:** nie

**Kábel**: 4m









