Rozpis materiálu:

Voda:

Trubka PPR 32 2m  
 25 PN20 40m  
 20 PN20 28m  
Koleno 25 25ks  
 20 25ks  
T-kus 32x25x32 2ks  
 25x25x25 10ks  
 25x20x25 4ks  
 20x20x20 10ks  
nástěnka 20x1/2“ 18ks  
nástěnka průchozí 20x1/2“ 6ks  
reduta 32x25 1ks  
 25x20 6ks  
hrdlo 25 4ks  
 20 4ks  
izolace 25/6 40m  
 20/6 28m

Odpady:  
trubka HT 40/500 5ks  
 40/250 2ks  
 50/2000 1ks  
 50/1000 1ks  
 50/500 6ks  
 50/250 2ks  
 100/2000 2ks  
 100/1000 2ks  
 100/500 2ks  
odbočka 50x40 1ks  
 50x50 3ks  
redukce 50x40 2ks  
 100x50 krátká 4ks  
koleno 40 90° 6ks  
 45° 4ks  
 30° 2ks  
 50 90° 8ks  
 45° 4ks  
 30° 2ks  
 100 90° 3ks  
 45° 2ks  
pod omítkový sifon – pračka 3ks  
mazání 1ks  
sádra (pytel)