Rozpis materiálu:

Voda:

Trubka PPR 32 2m
 25 PN20 40m
 20 PN20 28m
Koleno 25 25ks
 20 25ks
T-kus 32x25x32 2ks
 25x25x25 10ks
 25x20x25 4ks
 20x20x20 10ks
nástěnka 20x1/2“ 18ks
nástěnka průchozí 20x1/2“ 6ks
reduta 32x25 1ks
 25x20 6ks
hrdlo 25 4ks
 20 4ks
izolace 25/6 40m
 20/6 28m

Odpady:
trubka HT 40/500 5ks
 40/250 2ks
 50/2000 1ks
 50/1000 1ks
 50/500 6ks
 50/250 2ks
 100/2000 2ks
 100/1000 2ks
 100/500 2ks
odbočka 50x40 1ks
 50x50 3ks
redukce 50x40 2ks
 100x50 krátká 4ks
koleno 40 90° 6ks
 45° 4ks
 30° 2ks
 50 90° 8ks
 45° 4ks
 30° 2ks
 100 90° 3ks
 45° 2ks
pod omítkový sifon – pračka 3ks
mazání 1ks
sádra (pytel)