Zdi domu 40-45 cm plná cihla

celková plocha zateplení 221 m2 včetně oken

[nejstavebniny.cz](http://www.nejstavebniny.cz/) zboží a ceny jsou z internetového obchodu k 15.2.2017

* Fasádní polystyren Styrotrade STYROTHERM PLUS 70 - šedá deska 100x50cm tloušťka 12cm - v balení 2 m2

115 ks / 105 ks / 145 ks / 135 ks

CELKEM 500 ks desky = 250 m2

48343 kč za 250 m2

* Soklový zakládací profil se zvýšenou zadní stěnou s okapničkou Al 123 mm délka 2 m

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

305+495 cm / 800 cm / 895+185 cm / 280+900 cm

CELKEM 40 m = 20 ks profilu po 2 metrech

3216 kč za 40 m

* Zatloukací hmoždinky pro upevnění zakládacího soklového profilu s okapničkou

na 8+8+12+12 m (=40m) po 20 cm od sebe

CELKEM 200 ks průměr 8 mm a délky min. 80 mm

250 kč balení 50 ks 1000 kč za 200 ks

* Začišťovací okenní profil PVC

100+100+60 + 40+40+40 cm / 115+115+160 + 130+130+210 cm /

/ 115+115+160 + 130+130+160 + 130+130+160 + 210+210+100 cm / 40+40+40 cm

CELKEM 30,1 m začišťovací profil PVC 6 mm, 1 ks = 2,4 m

je třeba 18 ks profilu s délkou celkem 43 m 18 ks = 730 kč

* Fasádní nadokenní profil VLTU-2H s viditelnou okapničkou PVC

60+40 cm / 160+210 cm / 160+160+160+100 cm / 40 cm

CELKEM 10,9 m profilu, 1 ks = 2,5 m

je třeba 6 ks profilu s délkou 15 m 6 ks = 270 kč

* Rohová fasádní lišta PVC

100+100 + 40+40 + 76 cm / 115+115 + 130+130 cm / 552 + 466 + 115+115 + 130+130 + 130+130 + 210+210 cm /

/ 466 + 466 + 466 + 466 + 40+40 cm

CELKEM 49,78 m rohová lišta LK Plast VH 2,5 m s viditelnou hranou

23 ks = 57,5 m 57,5 m = 1179 kč

* Lepidlo na polystyren pěna CERESIT CT 84 EXPRESS 850ml [návod na použití lepidla zde](https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=hqHHZCpL11A)

51 m2 / 49 m2 / 66 m2 / 55 m2

CELKEM 221 m2 1 ks lepidla = až 10 m2 budeme počítat 6 m2 (12desek) 221m2/6m2 = 37 ks lepidla

37 ks = 5730 kč + čistič pěny a profi pistole cca. 3000 kč

nebo lze použít jako lepidlo

Fasádní lepící a stěrková hmota BAUMIT ProContact 25 kg

51 m2 / 49 m2 / 66 m2 / 55 m2

CELKEM 221 m2 spotřeba je 3-6 kg m2 budeme počítat 5 kg na 1 m2 221 m2 x 5 kg = 1105 kg / 25 kg = 45 pytlů

45 pytlů = 8629 kč

* Zatloukací fasádní hmoždinky PVC s kovovým trnem

440 ks / 420 ks / 480 ks / 420 ks

CELKEM 1760 ks = 8 ks na 1 m2 Talířová hmoždinka Wkret-met LMX 10 x 220 mm průměr talířku 60 mm

1 balení = 100 ks 1760 ks/100 ks = 18 balení po 100 ks 18 balení = 8892 kč

* Ejot EPS polystyrenová zátka šedá hladká 70 x 15 mm

440 ks / 420 ks / 480 ks / 420 ks

CELKEM 1760 ks = 8 ks na 1 m2 1 balení = 200 ks 9 balení = 1800 ks 1800 ks = 2052 kč

* Frézka na polystyrenové zátky 70 x 15 mm

3 ks plastové frézky = 560 kč

* Armovací tkanina DuoTex 4x4mm

60 m2 / 55 m2 / 73 m2 / 62 m2

CELKEM 250 m2 1 role = 50 m2 250 m2 = 5 rolí 5 rolí = 4168 kč

* Fasádní lepící a stěrková hmota BAUMIT ProContact 25 kg

51 m2 / 49 m2 / 66 m2 / 55 m2

CELKEM 221 m2 spotřeba je 3-6 kg m2 budeme počítat 5 kg na 1 m2 221 m2 x 5 kg = 1105 kg / 25 kg = 45 pytlů

45 pytlů = 8629 kč

* Penetrace BAUMIT UniPrimer pod silikonovou omítku BAUMIT SilikonTop

51 m2 / 49 m2 / 66 m2 / 55 m2

CELKEM 221 m2 1 kyblík = 25 kg spotřeba je 0,25 kg na 1 m2 ředění max. 1 litr na 25 kg

221 m2 x 0,25 kg = 56 kg / 25 kg = 2 kyblíky po 25 kg + 1 kyblík 5 kg = 2408+320 = 2728 kč

* Silikonová omítka BAUMIT SilikonTop škrábaná 1,5 mm 1 kyblík = 25 kg

51 m2 / 49 m2 / 66 m2 / 55 m2

CELKEM 221 m2 spotřeba 3 kg na 1 m2 221 m2 x 3 kg = 663 kg / 25 kg = 27 kyblíků

27 kyblíků = 26136 kč

* + Parapety bydleniprotebe.cz extrudovaný hliník cca. 10 m + krytky šíře 320 mm cca. 6000 kč
* + oprava podkladu fasády 5000 kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nejstavebniny.cz bez DPH 93 078 kč

 s DPH 112 633 kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM s DPH 124 633 Kč

 bez DPH 105 078 kč

* + Práce