Varianta 1: 
V provedení pozink. plech:
Celkový rozměr boudy 110cm Š x 210 cm D
Výška vnitřní 170 cm vpravo svažující se na 160 cm vlevo po straně šířky
otevírání: Dveře, jedny, - po celé stěně šířky (110 cm), kování vpravo, oko pro petlici na zámek vlevo
Střecha pozink. plech 0,8MM
Stěny pozink plech 0,8MM
Konstrukce svařovaný jekl ocel min 4x4cm
Podlážka voděodolná překližka 1,2cm/drážkovaný plech ALU min 3mm tloušťka
Podlážka 5 cm nad úrovní dlažby (kvůli dešti)
Nerez úprava styčných noh s podlahou
7 háčků na drobné předměty vevnitř pravé strany
Uzavřené provedení (nemožnost nahlížet dovnitř při zavření dveří).
Součást nacenění je dovoz (Zenklova ul. Praha 8+ Usazení do vodorovné polohy)

Varianta 2:
V provedení voděodolná překližka:
Celkový rozměr boudy 100cm Š x 210 cm D
Výška vnitřní 170 cm vpravo svažující se na 160 cm vlevo 
otevírání: Dveře voděodolná překližka  - po celé stěně šířky (110 cm), kování vpravo, oko pro petlici na zámek vlevo
Střecha -  110 cm Š x 220 cm D, voděodolná  překližka (2.varianta OB deska), povrch asfaltové šindele
Stěny voděodolná překližka síla 2 cm
Konstrukce svařovaný jekl ocel min 3x3cm
Podlážka v provedení voděodolná překližka 1,2cm nebo  2. návrh podlážky drážkovaný plech ALU min 3mm tloušťka
Podlážka 5 cm nad úrovní dlažby na nohou z nerezu případně jiný voděodolný materiál (kvůli dešti)
Uzavřené provedení (nemožnost nahlížet dovnitř při zavření dveří).
Součást nacenění je dovoz (Zenklova ul. Praha 8+ Usazení do vodorovné polohy)