Ďalšie informácie: Výkresy zašlem na vyžiadanie

(Množstvo, materiál, rozmery, cenový limit, atd.)Suterén

- zakladova doska podkladny beton hr. 150 mm

- zvisle konstrukcie z debniacich tvarnic DT-30 vystuzene zelezom

- priečka medzi skladmi DT-20

- nepodpivnicnena cast DT-25

- strop monoliticka zelezobetonova doska

1NP

- obvodove murivo silka S15-1800 PDK

- vnutorne nosne murivo silka s15-1800 PDK

- nenosne priecky silka s20-2000 PD

- strop

 - miestnosti 1.11 - 1.15 priznany vaznikovy krov (lave kridlo)

 - miestnost 1.09, 1.01 priznany tramovy strop + plny zaklop z dlažkovice hr. min. 25 mm (prostredna cast)

 - prave kridlo stropny system rector light hr.240 mm

2NP

- obvodove murivo silka s15-1800 PDK

- nenosne murivo silka s20-2000 PD

- priznany vaznikovy krov

Strecha

- plny zaklop z dlazkovice hr. min. 25 mm

- nadkrokvova izolacia napr. Bramac term top 200

- stresna krytina palena skridla