v Michalovciach

dňa **08.02.2022**

vybavuje:

**Milan Kaplan**

telefón: **0910 990 319**

email: **milan.kaplan@gecom.sk**

**Vec: Dopyt, stavebné práce líniová stavba – rozširovanie optickej siete**

Predmetom prác je úprava NN siete v jednotlivých obciach/častiach **v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Toľou** podľa projektu za účelom zabezpečena rozvodu optickej siete po jestvujúcich betónových podperných bodoch, ktoré sú vo vlastníctve VSD a.s. Košice.

Základom samotných prác bude **natiahnutie a inštalácia optického kábla**, ktorý bude kotvami, bandimex páskou, sponou a karabínou uchytený k betónovým podperným bodom, ktoré sú štandardne od seba vzdialené cca 30m. Pásky budú uchytené na stožiaroch v predpísanej výške cca 6-7,5m nad zemou /podľa výsky stožiara/ 50-70 cm pod NN vedením na podperných bodoch. Na podperných bodoch budú pod optickým vedením vo vzdialenosti 1,5-2,5 m od NN vedenia uchytené skrinky – krabicové rozvádzače pre rozvetvenie optickej siete. Zo skrinky budú ďalšími optickými káblami upevnenými na konzole napojené ďalšie objekty.

Nakoľko ide o prácu vo výške, nutnosťou je používanie a obsluha vysokozdvižnej plošiny s dosahom minimálne 6m, ktorú si realizátor zabezpečí vo vlastnej réžii. Práca je vhodná pre minimálne 3 člennú skupinu pracovníkov, v prípade skúsenejších pracovníkov aj 2 členná skupina.

V prílohe zasielame tabuľku na položkovité necenenie jednotlivých prác, ktoré sú súčasťou líniovej stavby. Pripájame tiež nákres stĺpov s možnosťami osadzovania optického kábla.

S pozdravom

Radovan Geci

Konateľ spol.

