1.

Podklady na vypracovanie CP na dodávku a realizáciu spevnených plôch okolo novostavby domu v Trnave (Biely Kostol):

- státie resp. nájazd pre autá do garáže (tu aj to spevnením betónovým podkladom)

- chodník do domu od ulice (pravdepodobne aj tu so spevnením betónovým podkladom)

- chodník od státia áut (od hranice domu) smerom dozadu popri dome; chodník bude vodorovný na jeden schod odskočený nižšie od státia áut

- ochodza + terasa

Spolu do cca 105m2. Všade bude rovnaká dlažba.

Nasucho do lôžka ukladaná dlažba. Ohraničením pre spevnené plochy budú buď steny domu alebo „záhradné“ obrubníky resp. cestné obrubníky pri obecnej ceste.

Samotná dlažba môže byť tiež ponúknutá v ponuke – ak by sme ju neakceptovali, navrhneme inú. Hrúbka dlažby od 6cm do max 8cm.

Prílohou je výkres dispozície (farebne sú zvýraznené predmetné spevnené plochy). Šírka chodníka či jeho kolmosť k domu sa môžu trochu meniť.

V státí na autá sa nachádza aj vodomerná šachta (momentálne betónový poklop nižšie ako bude úroveň dlažby) - bude treba nadvihnúť či podbetónovať krk šachty s poklopom, aby bol v rovine so státím.

2.

Ďalšou časťou na nacenenie je dodávka a osadenie štandardných betónových „záhradných/parkových“ obrubníkov okolo celého domu (tam kde nebude dlažba; na obrázku vyznačené zelenou čiarou) na dosypanie okapovým kamením.