Zateplenie RD

EPS biely / grafit/ 150 austrotherm ,isover, 280 m2

XPS 100 /sokel/ 22 m2

XPS 20 /podhľady/ 50 m2

OSB dosky hrúbka 10mm, 2500x1250 43m2

Heatmix lepidlo 25kg

Sklo textilná mriežka

Hmoždinka tanierová s OT

Lista PVC rohová so sieťkou 130 m

Profil soklovy Alu 153 45 m

Okenný a dverový začisťovaci profil 90 m

Parapetný profil s integrovanou sieťovinou 25 m

Lišta okap pre soklove profili

s integrovanou sietovinou 45 m

Dakujem