Rozpočet materiálu – hromosvod

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Ozn.** | **Název** | **Popis materiálu** | **Typ** | **Jedn./****počet** | **Proj.****cena (Kč)** |
| 1 | **JT1** | Kompl.stožár s jímací tyčí | velká trojnožka, 4,7m celkem | DEHN 819 680 | ks | 2 |  |
| 2 | **JT1** | Betonový podstavec | 17kg | DEHN 102 010 | ks | 6 |  |
| 3 | **JT1** | Podložka pod podstavec | plast | DEHN 102 050 | ks | 6 |  |
| 4 | **JT2** | Držák podpůrné tyče a jímače na kovové střechy | DEHN 105 241 | ks | 2 |  |
| 5 | **JT2** | Podpůrná trubka d40 | GFK d40mm 2,68m / JT nerez 1m | DEHN 105 688 | ks | 2 |  |
| 6 | **JT2** | Sada připojovacích prvků | HVI plus do podpůrné trubky | DEHN 819 645 | ks | 2 |  |
| 7 | **D1** | Držák HVI vodiče 20mm | na střechu, nerez, šrouby/nýty | DEHN 202 853 | ks | 16 |  |
| 8 | **D2** | Držák HVI vodiče 20mm | na stěnu, nerez | DEHN 275 250 | ks | 38 |  |
| 9 | **D3** | Držák HVI vodiče 20mm | na ploch.střechu beton/plast 4,9kg | DEHN 253 229 | ks | 11 |  |
| 10 | **HVI** | Vodič vysokonapěťový | HVI Light plus (60/120cm vzduch/PL) | DEHN 819 600 | m | 60 |  |
| 11 | **HZ** | Hloubkový zemnič nerez | d20mm / 1,5m | DEHN 620 902 | ks | 4 |  |
| 12 | **---** | Přípravek pro zlepšení zemního odporu | DEHN 573 000 | ks | 3 |  |
| 13 | **SP** | Připojovací svorka nerez | pro hloubkový zemnič 8-10mm | DEHN 540 121 | ks | 4 |  |
| 14 | **SZ** | Litinová zemní krabice | se zkušební svorkou | DEHN 549 001 | ks | 4 |  |
| 15 | **NZ** | Drát nerez 10mm | V4A | DEHN 860 010 | m | 8 |  |
| 16 | **---** | Ochrana spoje | antikorozivní nátěr v zemi |  | ks | 4 |  |
| 17 | **---** | Drobný materiál | hmoždinky, vruty atp. |  | kpl | 1 |  |
| 18 | **---** | Montážní práce |  | kpl | 1 |  |
| 19 | **---** | Revize | výchozí vč. revizní zprávy |  | kpl | 1 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  | **C E L K E M:** |  |

**1**