Dobrý den. Posílám informace k provedení dlažby

Jedná se o chodbu v přízemí přes 100 let starého rodinného domu. Původně byly v přízemí na chodbě provedeny škvárové násypy na rostlé zemině, na hubené

Zaměření je provedeno ve třech obdélnících. vz foto  
A        2,50 m x 1,08 m   →   2,70 m2  
B        4,43 m x 1,34 m   →   5,93 m2  
C        1,44 m x 1,23 m   →   1,77 m2  
A + B  →   8,63 m2   
Obdélník C je nad schodištěm do sklepa, nad cihelnou klenbou.  
Dveře na C byly osazeny před dříve, když jsme měli nájemníky v přízemí. Před provedením dlažby budou vybourány.

Seznam prací:  
Provizorní mazanina tl. 40 mm bude vybourána a uložena na dvorku, odvoz zajistím později.  
Zemina v tl. 270 mm  na A+B bude sejmuta a uložena na dvorku, odvoz zajistím později.  
Provedení nové podlahy na chodbě:  
**A+B**  
a)      Štěrkový násyp tl. 100 mm  
b)      Geotextilie  
c)       Betonová mazanina tl. 60 mm  
d)      Penetrační nátěr, položena lepenka, svařeny spoje  
e)      Polystyrén 60 mm na izolaci položena oddělovací folie  
f)        Betonová mazanina tl. 50 mm + dilatace    
g)       Dlažba 200 x 200 x 9 mm do lepidla mm, spárování  
**C**  
a)       Betonová mazanina tl. 50 mm + dilatace   
b)      Dlažba 200 x 200 x 9 mm do lepidla 10 – 15 mm, spárování  
   
Dlažbu mám již zakoupenou. Betonovou mazaninu lze objednat v trmické betonárce cca 2 km.