**DLAŽBY**

**Poptávka položení dlažeb**

1. Zámková dlažba pojezdová – Semmerlock (city top elegant combi – 3 formáty dlaždic), tloušťka 8 cm, plocha cca **60 m2**, členitý tvar viz příloha – výkres a foto. Podklad betonová deska. Obrubníky a odvodňovací žlaby zabetonované a vytvrzené (20-30 dní).
2. Chodník – velikost 1,2 x 5,5m = **6,6 m2**, podloží hotovo štěrk 16-8 – upěchováno. Pochozí slinuté dlaždice 60x60x2 cm, na podsyp + terče.
3. Terasa – Pochozí slinuté dlaždice 120x40x2 cm, na terče, podklad pískovaná lepenka na betonové desce– nerovný povrch , cca **53 m2**
4. Balkon1 – Pochozí slinuté dlaždice 60x60x2 cm, na terče. Tvar pravoúhlý trojúhelník podklad pískovaná lepenka na betonové desce– nerovný povrch , cca 6,8 m3
5. Balkon2 – Pochozí slinuté dlaždice 60x60x2 cm, na terče, obdélníkový tvar, podklad pískovaná lepenka na betonové desce– nerovný povrch , cca 16,6 m3