|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *93* | *M* | *611410002900.S* | *Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1400x1300 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "okna poziarna zbrojnica" 2 |  | 2,000 |  |  |
| *94* | *M* | *61141000030x* | *Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 450x900 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "suteren" 2 |  | 2,000 |  |  |
| *95* | *M* | *61142000010x* | *Dvere plastové otváravé, vxš 900x700 mm, zateplené* | *ks* | *1,000* |  | *0,00* |
| 96 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 50,800 |   | 0,00 |
|  | VV |  | "vymena okna m106" 2\*(1,4+0,9) |  | 4,600 |  |  |
|  | VV |  | "poschodie" 2\*6\*(0,9+1,8)+2\*(1,65+1,8)\*2 |  | 46,200 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 50,800 |  |  |
| *97* | *M* | *283290006100.S* | *Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru* | *m* | *50,800* |  | *0,00* |
| *98* | *M* | *283290006200.S* | *Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru* | *m* | *50,800* |  | *0,00* |
| *99* | *M* | *61141000840x* | *Plastové okno OS, vxš 900x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *1,000* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "vymena okna m106" 1 |  | 1,000 |  |  |
| *100* | *M* | *61141001020x* | *Plastové okno OS, vxš 1800x1600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *2,000* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "poschodie" 2 |  | 2,000 |  |  |
| *101* | *M* | *61141000740x* | *Plastové okno P, vxš 900x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *6,000* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "poschodie" 6 |  | 6,000 |  |  |
| 102 | K | 766694912.S | Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm | ks | 5,000 |   | 0,00 |
|  | VV |  | "okna poziarna zbrojnica" 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | "vymena okna m106" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "poschodie" 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 5,000 |  |  |
| *103* | *M* | *611550000400.S* | *Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela* | *m* | *7,400* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "okna poziarna zbrojnica" 2\*1,3 |  | 2,600 |  |  |
|  | VV |  | "vymena okna m106" 1,5 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | "poschodie" 2\*1,65 |  | 3,300 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 7,400 |  |  |
| 104 | K | 766694913.S | Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm | ks | 6,000 |   | 0,00 |
|  | VV |  | "poschodie" 6 |  | 6,000 |  |  |
| *105* | *M* | *611550000400.S* | *Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela* | *m* | *10,800* |  | *0,00* |
|  | VV |  | "poschodie" 6\*1,8 |  | 10,800 |  |  |