Rám: Drevený EURO

Zasklenie: 3 – sklo, obyčajné,

Okná budú na drevenicu

V oknách pravdepodobne deliaci pásik

Farebný odtieň: hnedý, prípadne zelený

Suterén:

Obvodové dvere: 1100 mm x 2250 mm (O), Plné

Okno: 1200 mm x 1250 mm (OS)

Hrúbka steny suterénu: cca 340 mm

[1.NP](http://1.np/):

Vchodové dvere: 1050 mm x 2100 mm (O), Plné

Okno: 1000 mm x 1180 mm (4 x) (OS)

Okno: 700 mm x 800 mm (OS)

Balkónové dvere: 1000 mm x 2000 mm (2x) (O)

Hrúbka steny:  cca 415 mm

[2.NP](http://2.np/):

Okno: 920 mm x 1070 mm (4x) (OS)

Okno 1620 mm x 1020 mm (4x) (OS) (Dvojkrídlové okno)

Hrúbka steny: 340 mm

K oknám a dverám prosím doplniť a doceniť drevené ostenia a nadpražia + drevené šambrány z interiéru a exteriéru.