|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | | | m2 | 14,400 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,400\*2,000\*0,5\*6,0 | | |  | 14,400 |
| *41* | *M* | *628662810* | *Šindele bitumenové, podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy na dřevěné bednění tl. 3 mm* | | | *m2* | *16,560* |
|  |  |  | 14,4\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | |  | 16,560 |
| 42 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | % | 0,000 |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 762083122 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | | | m3 | 11,404 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 7,427+0,504+3,473 | | |  | 11,404 |
| 44 | K | 762085103 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | | | kus | 40,000 |
| 45 | K | 762085111 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm | | | kus | 150,000 |
| 46 | K | 762113120 | Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | | m | 369,600 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,800\*2,000\*6,0\*5,0\*2,200 | | |  | 369,600 |
| *47* | *M* | *605120110* | *Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I* | | | *m3* | *7,427* |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,800\*2,000\*6,0\*5,0\*2,2\*0,08\*0,08\*3,14 | | |  | 7,427 |
| 48 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | | | m2 | 14,400 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,400\*2,000\*0,5\*6,0 | | |  | 14,400 |
| *49* | *M* | *605151110* | *Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny jehličnaté - prkna 2 - 3 cm boční jakost I.-II.* | | | *m3* | *0,504* |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 14,400\*0,035 | | |  | 0,504 |
| 50 | K | 762733120 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | | m | 172,800 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,400\*2,000\*0,5\*6,0\*4,0\*3,0 | | |  | 172,800 |
| *51* | *M* | *605120110* | *Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I* | | | *m3* | *3,473* |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,400\*2,000\*0,5\*6,0\*4,0\*3,0\*0,080\*0,08\*3,14 | | |  | 3,473 |
| 52 | K | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | % | 0,000 |
|  | 765 - Krytina skládaná | |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 765153002 | Krytina bitumenová ze šindelů tvaru bobrovky, sklonu přes 20 do 30 st. | | | m2 | 14,400 |
|  |  |  | viz.PD a TZ v C.5 | | |  |  |
|  |  |  | altán | | |  |  |
|  |  |  | 2,400\*2,000\*0,5\*6,0 | | |  | 14,400 |
| 54 | K | 998765201 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | % | 0,000 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  |  |
| 55 | K | 783228101 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový | | | m2 | 286,902 |