2/47,1 m2 -Montáž kročejové izolace tzv.Tichá dlažba např. (https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky/projektant-technik/systemova-reseni-rako-system/ticha-dlazba)