**OPRAVY DVOJDOMU CHÝNĚ, HÁJECKÁ 218**

**PŘEDBĚŽNÁ SPECIFIKACE ROZSAHU**

MÍSTO 1:

DOZDĚNÍ A VNĚJŠÍ ZAIZOLOVÁNÍ STĚNY V SUTERÉNU (VANA). K OTVORU JE PŘÍSTUP ZVENČÍ)

**ROZMĚRY STĚNY CCA 550 x 250 CM**

MÍSTO 2:

VLOŽENÍ MARKÝZY NAD VSTUP (BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX),

**ROZMĚRY CCA 160** (SMĚREM OD DOMU SE MÍRNĚ ZUŽUJE**) x 150 CM**, NA PRAVÉ STRANĚ MADLO, **DÉLKA CCA 120 – 150 CM**

MÍSTO 3:

 OPRAVA UKONČENÍ DLAŽBY TERASY, ODVODNĚNÍ (OKAP. ŽLAB, SVISLÝ SVOD) **ŠÍŘKA HRANY TERASY CCA 195 CM**

PŘÍPADNĚ PODŘÍZNUTÍ ZATEPLENÍ **5 CM** NAD ÚROVNÍ TERASY V DÉLCE CCA 500 CM

S POZDRAVEM PETR KOVÁŘ, 25.8. 2022