Okna , HS portál , Vchodové dveře

## Zasklení 3 sklo Ug=0.7 W/m²K nebo podobné , pro nízkoenergetický dům ,

## v plastovém provedení (okna a HS portál ) vchodové dveře plast nebo hliník.

## Barva vnitřní strany bílá , venkovní antracit .

 **V  x Š**

1. Vchodové dveře : asi v 210 cm x š 90 cm **levé** stavební otvor 222 x 122 cm 1 ks
2. Okno dvoukřídlé otvíravé + ventilka **vpravo** stavební otvor 131 x 120 cm 3 ks
3. Okno dvoukřídlé otvíravé + 2x ventilka, **střed. sloupek** stavební otvor 99 x 172 cm 1 ks
4. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 131 x 80 cm 1 ks
5. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 90 x 61 cm 1 ks
6. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 83 x 78 cm 1 ks
7. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 191 x 100 cm 1 ks
8. Okno jednokřídlé otvíravé **levé** + ventilka stavební otvor 191 x 100 cm 1 ks
9. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 131 x 60 cm 1 ks
10. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 90 x 45 cm 1 ks . pokud by se dala udělat menší šíře , byl bych rád
11. Okno jednokřídlé otvíravé **pravé** + ventilka stavební otvor 216 x 100 cm 1 ks
12. Okno dvoukřídlé otvíravé + ventilka **vpravo** + **fix** stavební otvor 125 x 120 cm 2 ks
13. HS Portál- ½ fix- ½ posuv stavební otvor 205 x 302 cm 1 ks

Položka číslo 12 a 13 viz nákres.

**65 cm**

Cca 125 cm

Cca 120 cm

Mléčné sklo

**FIX**

Čiré sklo

Čiré sklo

Okno číslo 12

Pohled zevnitř

HS Portál číslo 13

Pohled zevnitř

posuv

Cca **205** cm od čisté podlahy, zatím udělána jen hrubá cca 20 cm níž

1/2

1/2

Cca 302 cm