**Předmět poptávky:**

**Realizace dodávky a montáže vstupních plastových dveří:,**

**Zadání:**

-demontáž stávajících dřevěných dveří

-dodávka bílých plastových venkovních vstupních dveří částečně prosklených jednokřídlých, nebo dvoukřídlých do stavebního otvoru šíře 1200 mm a výše 1830 mm, šíře levých otvíraných dveří minimálně 900 mm, zbytek rámu doplněn izolační termovýplní , nebo druhým otvíraným křídlem bez prosklení.

Levé otvírané křídlo proskleno čirým izolačním trojsklem - teplý rámeček o výši 800 mm.

-požadována tepelně izolační výplň a :

-**U***(w) menší, nebo rovné 0,9 W/m2.K*

*-***U***(d) menší nebo rovné 1,2 W/m2.K*

-otvírání dveří klika oboustranně, zámek FAB, bezpečnostní štítek kliky, 4 klíče

-tloušťka rámu min.70 mm , 5 komorový profil , tloušťka termovýplně min. 42 mm

-zednické zapravení

**Kritéria hodnocení:**

Splnění všech požadavků

Dvě cenové nabídky variantně pro jednokřídlé dveře, nebo dvoukřídlé dveře

Cena s DPH

Termín realizace od uzavření smlouvy