

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 Ks | | **1- dílné okno**  Rozměr: Systém: | **1420 mm/1390 mm**  WINDEK PVC CLIMA STAR 76 | |
|  |  |  | | Venkovní barva: Vnitřní barva: Barva těla: Barva těsnění: Rám:  Křídlo: Zasklívací lišta: Kování:  Výška kliky: Výplň:  Rozměry výplň:  Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | antracitová hedvábně hladká 4367003 antracitová hedvábně hladká 4367003 šedá  černá/černá  101.350 71mm  103.381 84mm Variante Softline 76mm  WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look  550 mm  Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K)  PVC rameček černý 9005  č. pole š. v. Hl.  1.1 1218 mm 1188 mm 48.0 L+P 6,5mm  zepředu | |
|  |  |  | |  | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou  30mm antracitová | |
|  | |  | Vaha: | | hedvábně hladká 4367003  79 Kg |  |
|  | |  | Pohled: | | **Vnitřní náhled** |  |
|  | |  |  | | Cena za ks: |  |
| Množství: | | 3 Ks |  | | Cena celkem: |  |

1.1 1.1 2 Ks **1- dílné okno**

Rozměr: **1420 mm/1390 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

Křídlo: 103.381 84mm

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: WH Otevíravo-sklopné levé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look

Výška kliky: 550 mm

Výplň: Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K) PVC rameček černý 9005


## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

1.1 1218 mm 1188 mm 48.0

Montážní otvory: L+P 6,5mm Odvodnění: zepředu Rozšíření:

**U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Vaha: Pohled: | hedvábně hladká 4367003  79 Kg  **Vnitřní náhled** |  |
|  |  |  | Cena za ks: |  |
| Množství: | 2 Ks |  | Cena celkem: |  |



2 2 6 Ks **2- dílné okno**

Rozměr: **2020 mm/1390 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

Štulp: 102.356 74mm

Křídlo: 103.381 84mm

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: otevirave štulp levé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik- Steel look


Výška kliky: 550 mm

Výplň: 2 \* Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/ (m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | | | | 842 mm 1188 mm 48.0 |
| 2.1 | | | | 842 mm 1188 mm 48.0 |
|  |  | Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | L+P 6,5mm  zepředu | |
|  |  | Vaha: | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová hedvábně hladká 4367003  116 Kg | |
|  |  | Pohled: | **Vnitřní náhled** | |
|  |  |  | Cena za ks: | |
| Množství: | 6 Ks |  | Cena celkem: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 1 Ks | **1- dílné okno**  Rozměr: Systém: | **800 mm/770 mm**  WINDEK PVC CLIMA STAR 76 |
|  | | | Venkovní barva: Vnitřní barva: Barva těla: Barva těsnění: Rám:  Křídlo: Zasklívací lišta: Kování:  Výška kliky: Výplň:  Rozměry výplň:  Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | antracitová hedvábně hladká 4367003 antracitová hedvábně hladká 4367003 šedá  černá/černá  101.350 71mm  103.381 84mm Variante Softline 76mm  WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look  210 mm  Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K)  PVC rameček černý 9005  č. pole š. v. Hl.  1.1 598 mm 568 mm 48.0 L+P 6,5mm  zepředu |
| Vaha: | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová hedvábně hladká 4367003  29 Kg |

Pohled: **Vnitřní náhled**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Cena za ks: |  |
| Množství: | 1 Ks | Cena celkem: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 8 Ks | | **1- dílné okno**  Rozměr: Systém: | **520 mm/1110 mm**  WINDEK PVC CLIMA STAR 76 | |
|  |  |  | | Venkovní barva: Vnitřní barva: Barva těla: Barva těsnění: Rám:  Křídlo: Zasklívací lišta: Kování:  Výška kliky: Výplň:  Rozměry výplň:  Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | antracitová hedvábně hladká 4367003 antracitová hedvábně hladká 4367003 šedá  černá/černá  101.350 71mm  103.381 84mm Variante Softline 76mm  WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look  375 mm  Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K)  PVC rameček černý 9005  č. pole š. v. Hl.  1.1 318 mm 908 mm 48.0 L+P 6,5mm  zepředu | |
|  |  |  | |  | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou  30mm antracitová | |
|  | |  | Vaha: | | hedvábně hladká 4367003  28 Kg |  |
|  | |  | Pohled: | | **Vnitřní náhled** |  |
|  | |  |  | | Cena za ks: |  |
| Množství: | | 8 Ks |  | | Cena celkem: |  |

1. 6 2 Ks **1- dílné okno**

Rozměr: **1420 mm/1270 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

Křídlo: 103.381 84mm

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look

Výška kliky: 550 mm

Výplň: Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

1.1 1218 mm 1068 mm 48.0

Montážní otvory: L+P 6,5mm Odvodnění: zepředu Rozšíření:

**U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Vaha: Pohled: | hedvábně hladká 4367003  73 Kg  **Vnitřní náhled** |  |
|  |  |  | Cena za ks: |  |
| Množství: | 2 Ks |  | Cena celkem: |  |

1. 7 1 Ks **2- dílné okno**

Rozměr: **1420 mm/770 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

Štulp: 102.356 74mm

Křídlo: 103.381 84mm

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: otevirave štulp levé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik- Steel look

Výška kliky: 210 mm

Výplň: 2 \* Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/ (m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | | | | 542 mm 568 mm 48.0 |
| 2.1 | | | | 542 mm 568 mm 48.0 |
|  |  | Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | L+P 6,5mm  zepředu | |
|  |  | Vaha: | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová hedvábně hladká 4367003  51 Kg | |
|  |  | Pohled: | **Vnitřní náhled** | |
|  |  |  | Cena za ks: | |
| Množství: | 1 Ks |  | Cena celkem: | |

1. 8 1 Ks **1- dílné okno**

Rozměr: **1420 mm/3170 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

## Křídlo:

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: Pevné zasklení

## Výška kliky:

Výplň: Sklo 6T /14/ 6 /14/ 6T Ug=0,6 W/(m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.


1.1 1306 mm 3056 mm 46.0

Montážní otvory: L+P 6,5mm Odvodnění: zepředu Rozšíření:

**U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová hedvábně hladká 4367003

Vaha: 208 Kg

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Pohled: **Vnitřní náhled** | |  |
| Cena za ks: | |  |
| Množství: | | 1 Ks |  | Cena celkem: | |  |
|  | |  | 27,540 m | Sražená hrana skla | |  |
|  | |  |  | Množství: 9,180 m | | 48,00 1321,92 |
| 9 | 9 | 4 Ks | | **1- dílné okno** |  | |
|  |  |  | | Rozměr: Systém: Venkovní barva: Vnitřní barva: Barva těla: Barva těsnění: Rám:  Křídlo: Zasklívací lišta: Kování:  Výška kliky: Výplň:  Rozměry výplň:  Montážní otvory: Odvodnění: Rozšíření: | **550 mm/520 mm**  WINDEK PVC CLIMA STAR 76  antracitová hedvábně hladká 4367003 antracitová hedvábně hladká 4367003 šedá  černá/černá  101.350 71mm  103.381 84mm Variante Softline 76mm  WH Otevíravo-sklopné pravé , bezpečnostní třída C, panty lakováné Steel look, FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik-Steel look  114 mm  Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K)  PVC rameček černý 9005  č. pole š. v. Hl.  1.1 348 mm 316 mm 48.0 L+P 6,5mm  zepředu | |
|  |  |  | |  | **U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou  30mm antracitová | |
|  | |  | Vaha: | | hedvábně hladká 4367003  15 Kg |  |
|  | |  | Pohled: | | **Vnitřní náhled** |  |
|  | |  |  | | Cena za ks: |  |
| Množství: | | 4 Ks |  | | Cena celkem: |  |



1. 10 2 Ks **1- dílné okno**

Rozměr: **500 mm/470 mm**

## Systém: WINDEK PVC CLIMA STAR 76

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

Rám: 101.350 71mm

Křídlo: 103.381 84mm

Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm

Kování: WH sklopné klika nahoře , bezpečnostní třída A, panty lakováné Steel look,

# Přenos:

## 1321,92

1321,92

FG001 Klika okenní "Atlanta" Secustik- Steel look

Výška kliky: 192 mm

Výplň: Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/(m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

1.1 298 mm 268 mm 48.0

Montážní otvory: L+P 6,5mm Odvodnění: zepředu Rozšíření:

**U** FBS30-014 Podstavný profil s pěnou 30mm antracitová hedvábně hladká 4367003


Vaha: 13 Kg

Pohled: **Vnitřní náhled**

## Cena za ks:

Množství: 2 Ks Cena celkem:

1. 11 1 Ks **2- dílné vchodové dveře**

**Otvíravé dovnitř - pohled z int.**

Rozměr: **2000 mm/2170 mm**

## Systém: Vstupní dveře WINDEK PVC CLIMA STAR 82

Venkovní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Vnitřní barva: antracitová hedvábně hladká 4367003 Barva těla: šedá

Barva těsnění: černá/černá

**Rám: 101.294 83mm, 396.134**

**Hliníkový práh 80/20mm**

Štulp: 102.316 74mm

Křídlo: 105.380 125mm, 105380 125mm,

105.380 125mm

## Okapnička: 416.849

Zasklívací lišta: Pravoúhlé

Kování: bez zamku

2 \* Hahn KT-EV K207 Standard, 2 \* Střibřitěšedé

Výplň: 2 \* Sklo 4T /18/ 4 /18/ 4T Ug=0,5 W/ (m2·K) PVC rameček černý 9005

## Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.

1.1 734 mm 1898 mm 48.0

2.1 734 mm 1898 mm 48.0

Montážní otvory: L+P 6,5mm Odvodnění: zepředu Rozšíření:

**U** A30-EPS Profil podbalkonový 30mm zlícovaný zevnitř antracitová hedvábně hladká 4367003

Vaha: 205 Kg

Pohled: **Vnitřní náhled**

## Cena za ks:

Množství: 1 Ks Cena celkem:

1 Ks Zvenku Madlo nerez (Inox A2) rovné

delka 800/560 hladké, šikmé nůžky + Rozeta nerez

Zevnitř Klika DGT35 Steel look F9

# Přenos:

1321,92

# Pozice/Pozice pč. Množství Popis Cena v - Kč -

Množství: 1 Ks

13 13 145,200 m Výpočet běžných metrů

0 x

## Cena za ks: 0,00

Množství: 145,200 m Cena celkem: 0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena bez slevy: |  |  |
| Cena pozic celkem: |  |  |
| Materiálový příplatek |  |  |
| Konečna sleva: |  |  |
| Celkem bez DPH: |  |  |