Žluté vybarvení – stavební příprava na zastřešení bazénu

Pojezd na bzeé

plot

150cm

640cm – délka  
bazénu

baténu

Stávající dlažba – volně usazená

Lem bazénu 20cm

Filtrace (v zemi je elektrika

Vodovodní hadice

Lem bazénu 21cm

120cm

390cm

schodyy

230cm

200cm

150cm

Vysvětliky:  
Bazénový lem je ztraceného bednění - 20cm a bude skryt pod terasovým obložením  
Okolo filltrace (šířka 66cm a délka vyčnívající 43cm) musí být mezera cca. 3-5cm, aby se fitlrace nechala n zimu odpojit a uložit do garáže  
Modré obrysy označují pojezd bazénu – za bazénem je potřeba udělat betonové piloty do zámrzné hloubky 70cm, aby plocha terasového obkladu unesla odkryté zastřešení.