Box pro vzorky se stálou teplotou uvnitř – 180 /-200









**Termoizolační víko**

