|  |
| --- |
| DESKA |
| Ztracené bednění 300 mm  | 600 ks |
| Polystyren extrudovaný 80 mm | 48 ks |
| Talířové hmožděnky délky 140 mm s ocelovým trnem | 170 ks |
|  |  |
| Radonová izolace  | 225 m2  |
| Hydroizolace | 210 m2 |
| Penetrační nátěr | 30 l |
| Cihla broušená 300 mm | 2750 ks + pěna |
| Překlady keramické výška 23,8 – délka 2500 mm | 3 ks |
|  délka 2000 mm | 15ks |
|  délka 1500 mm | 9ks |
|  délka 1250 mm | 6ks |
| Porfix 50 mm | 270 ks |
| Polystyren 80 mm | 11 desek |
| Porfix 150 mm  | 160 ks |
| Porfix 100 | 550 ks |
| Překlad Porfix tlouška 150 mm délka 1250 mm | 2 ks |
|  tlouška 100 mm délka 1250 mm | 5 ks |
| Natloukací hmožděnky 6x50 mm | 100 ks |
| Lepidlo Mistral  | 20 pytlů |
| ROZVODY |  |
| Drenážní trubka průměr 80 mm | 50 m |
| PVC T kus průměr 80 šedá | 9 ks |
| PVC víčko průměr 80 šedá | 10 ks |
| PVC koleno průměr 80 šedá | 3 ks |