Stěna zasedačka

* Zabalit všechno igelitem, aby se nic neušpinilo (koberec, stůl, tv, nábytek…)
* Zbrousit stěnu na hladký povrch pomocí brusného papíru se zrnitostí 120
* Setřít vzniklý prach čistým vlhkým hadříkem (stěna musí být před aplikací barvy suchá a bez prachu)
* Nanést zákl. nátěr v požadované barvě na akrylové/latexové bázi
* Až zákl. nátěr dokonale uschne, můžeme aplikovat barvu ACTIVE WALL

Potřeba: igelit na zakrytí věcí, brusný papír se zrnitostí 120, čistý hadřík, zákl. nátěr na akryl./latex. bázi