**Vlkančice – zpevněné plochy**

Prosím o vypracování cenové nabídky na řešení zpevněných ploch podle výkresu včetně provedení všech nutných podkladních vrstev, jejich úpravy hutněním po 15 cm i osazení všech souvisejících prvků (obrubníky). U dlažby č.2 bude obrubník nutný pouze v délce 5m.

Legenda k výkresu:

1. zámková dlažba pojezdná do 3,5t, betonová vzor cihla 200x100x80 mm – přírodní šedá 75 m2
2. zámková dlažba pochozí betonová 400x600x40-60 mm – přírodní šedá, hladká 17 m2

(např. Best-Brila-přírodní 300x600x60)

1. příjezdová cesta - 2 pruhy bet. zatravňovacích dlaždic (1 pruh š. 600 mm) 21 mb

(např. Best-Vega-přírodní 400x600x100)

1. chodníček skládaný ze 3 řad tzv. „cihel“ (zámková dlažba 1.) do obrubníku celk. délky 32 mb