Základ pro tepelné čerpadlo:

Výkop 80 cm hloubka, 50 cm šířka, 100 délka

Betonování sloupků 110x20x40 (VxŠxD) s armováním podle nákresu

Obrubník po obvodu 300 cm

Zasypání kačírkem

Odvoz vykopané zeminy

