|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začiatok formulára   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Položka č. EN 10346 HX260LAD + Z, DIN EN10346 alebo EN10292 žiarovo pozinkovaná vysokopevnostná oceľ** | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif |  | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | |  | | --- | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | border="0" http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif [Stránka určená na tlač](http://steel-coils-sheets.mststeel.com/printitem/din-hot-dipped-galvanized-steel/-en10292-hot-dipped-galvanized-high-strength-steel/en-10346-hx260lad-2) | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | Email http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif [Odoslať túto stránku e-mailom](http://steel-coils-sheets.mststeel.com/email/din-hot-dipped-galvanized-steel/-en10292-hot-dipped-galvanized-high-strength-steel/en-10346-hx260lad-2?from=item) | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | Uložiť do obľúbených http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif [Uložiť do obľúbených](http://steel-coils-sheets.mststeel.com/item/din-hot-dipped-galvanized-steel/-en10292-hot-dipped-galvanized-high-strength-steel/en-10346-hx260lad-2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | | | Žiarovo pozinkované HSLA Minimálna výťažnosť: 260 MPa K dispozícii v Z100, Z120, Z140 a Z200 | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif |  |  | |  | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **technické údaje** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Oceľový typ | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | Žiarovo pozinkované HSLA | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | | Minimálna medza klzu | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | 260 MPa | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | | Dostupné nátery | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | Z100 Z120 Z140 Z200 | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | | Typ | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | Zvitkový list | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/plp/mm/spacer.gif | | | | | | | | | | | |  |  | | --- | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | http://steel-coils-sheets.mststeel.com/ImgCustom/10/but_requestinformation.gif | | |   Spodná časť formulára |