Popis zahradního domku:

Domek musí být včetně podlahy a střechy, na níž je asfaltová krytina - lepenka(tzv.ipa). Domek vyroben z palubkových prken, které mají tloušťku cca 19 mm , podlahu tvoří desky silné cca 2,5 cm. Konstrukce domku z trámů o síle 8x8cm.

Konstrukce podlahy domku taktéž z trámů o síle 8x8cm.

Domek má dvoukřídlé dveře o rozměru 160x200 cm (rozměr jednoho křídla je 80x200cm). Dveře jsou umístěné na jeho delší straně (čele domku) .

Výška stěn je 250cm (čelo domku) a 230 cm (zadní čelo).

Na čele domku vedle dveří, jsou okna,ve kterých jsou plexiskla o tloušťce cca 5 mm.

Okna neotevíratelná,tzn.pouze otvor vyplněný plexisklem.

Domek má přírodní barvu bez povrchové úpravy.

Materiál konstrukce + desek : dřevo smrk,nebo borovice,případně modřín