Poptávka vitrína – školící místnost

* Rozměry ve výkresech neplatí – jsou pouze orientační !!!
* Plátí níže uvedené zadání
* 6 vitrin š.800 mm, ze dvou částí na výšku (vitrina + nástavec) - sestaveno do 1 sestavy přes stahovací šrouby.
* Sokl výška 50mm – 6 ks
* Vitrína spodní výška 1075mm (včetně soklu 1125mm), hloubka 420mm, šířka 800mm – 6 ks
* Vitrína horní výška 1075mm, hloubka 420mm, šířka 800mm – 6 ks
* Nástavec výška 650 mm, hloubka 420mm, šířka 800mm – 6 ks
* Celkové rozměry: výška 2900mm, hloubka 420mm, délka 4800mm
* materiál ořech Lyon 18m - všechno použité dřevo, boky, dvířka, sokl, případně i záda
* LYON ořech světlý Kronospan DTDL 9614 BS
* https://www.vseprotruhlare.cz/standard-3/dtdl-9614-bs-orech-lyon/hrana ABS 2mm
* moduly 6x80cm, dělení na: skříňka **v. cca 2200 mm** (vč, soklu) vitrina + nástavba na zbývající výšku do podhledu (takže 2 skříňky na sobě) –
* skutečné rozměry potvrdíme po zaměření truhlářem na místě - zde uvedené údaje jsou jen orientační
* vitríny prosklená dvířka min 5-6mm - dělení na 1/2 výšky prosklení do úrovně 2200 mm (= výška spodní hrany nadsvětlíku přilehlé příčky), tedy cca 2x1075mm, dole pak 5 cm sokl, nahoře pak dvířka z lamina jako samostatná skřínka
* v každé vitríně 3 + 3 stavitelné skleněné police vzdálené od sebe cca 250 mm, s možností přestavení, kov.kolíky, (dělící výšku vitríny na 2x 1/4),
* v horním nástavci 1 stavitelná police lamino ořech
* záda - také ořech lyon (stejné jako boky a dvířka), ale může být na tenčím nosiči např. 5 mm
* dvířka horní z lamina i sklad otevíravá L/P - cca 40 cm+40 cm, výška jako nadsvětlík příčky, negativní spára cca 1-1,5 cm nahoře
* u skel panty vrtané, 2 ks na výšku dvířek, umožňující otevírání min 90 stupňů, všude tlumiče dorazů
* https://www.vseprotruhlare.cz/nabytkove-zavesy-panty-pro-sklenena-dvirka-klasik/zaves-na-sklo-nalozeny-94/?gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaL4dJVDyQI\_WsG4RiJUjVO\_GHONbo4k7yuJQNu3bJ2QrcXqFfItBaUaAjGTEALw\_wcB
* u dvířek z lamina - panty zapuštěné s tlumiči dorazů
* kování TALOMA všech dvířek stejné, sklo i lamino, dle výběru - stejné jako u skříní před školícím, pro jednotný design - např. https://www.vseprotruhlare.cz/nabytkova-uchytka-typ-profil/nabytkova-uchytka-taloma/
* 2 úrovně osvětlení LED (pásky-lišty), zapuštěné do lamino stropu a mezistropu horní virtíny a spodní vitríny
* kabel 230 V připraven v podhledu nad skříňkou, vypínač na zdi je hotov, toto zajistí IRIMON
* ALU profil pro LED pásky (zajistí truhlář) např.: <https://www.ledshopik.cz/led-profil-micro-big-x1281> (lze alternovat – dle zkušeností truhláře)
* barva led pásku 14,4 W - teplá bílá např.: https://www.solight.cz/solight-led-svetelny-pas-5m-smd5050-60led-m-14-4w-m-ip65-tepla-bila-detail-2M91000201.aspx