
1. zateplenie domu polystyren sivy 10cm hrubka + fasada - spolu 295m2, je to cela plocha aj s plochou presahu strechy co sa bude robit len 1cm polystyren a fasada



2. zamurovanie 4 okien ytong hrubka 30cm (v obrazku dole vysrafovane modrou farbou)

2ks 1250x500

1ks 700x500

2ks 1000x520

3. vyhotovenie otvorov pre nove okna:  (v obrazku dole fialovou farbou)

1ks 2100x600

1ks 1600x1000

4. odburanie balkona  (v obrazku dole cervenou farbou)

1ks 3250x1000x200

