POPIS OBJEKTU A STREŠNEJ KON3TRUKCIE

Prízemný murovaný objekt o pôdorysných rozmeroch 6,0 m x 4,1m. Kompletná strešná konštrukcia včítane krovu a pomurníc, štítových múrov a komínového telesa boli zničené tornádom. Strecha bola jednoduchá sedlová. Strešný zvod bol na ľavej strane priečelia a na pravej strane zadnej strany objektu.

Pre nový krov je pripravený železobetónový obvodový veniec , ktorý má osadené 3 oceľové tŕne pre každú pomurnicu. Strešná konštrukcia bude opätovne jednoduchá sedlová s vyčnievajúcim komínovým telesom osadeným v pravom štítovom múre.

Spád strechy by mal byť min. 35°, pretože do štítového čelného múru budú osadené dvere o rozmeroch 60/80 cm.