Okna Luka nad Jihlavou – kompletní výměna oken v rodinném domě .

Stávající okna by byla před montáží vybourána svépomocí .

Parapety vnitřní plast , venkovní dle vašeho doporučení ,tloušt´ka parapetů 20cm všude.

Rozměry oken :

***Pevné okno bez otevírání :***

v1550mm x š1550mm bez žaluzií vnitřní sklo matné (kůra) - náhrada luxfer

v2100mm x š1550mm bez žaluzií vnitřní sklo matné (kůra) - náhrada luxfer

***Stadnartní okna – dvoukřídlá bez sloupku – otevíravé – otevíravo-sklopná polovina :***

1x pravé š1500mm x v1140mm + žaluzie

3x pravé š1500mm x 1500mm + žaluzie

2x pravé š 1000mm x 1500mm + žaluzie

***Malá okna - sklepy – prádelny – WC - jednokřídlá otevíravo-sklopná:***

1x š1170mm x v550mm – pouze sklopné – ovládnáné bowdenem na omítce + žaluzie

1x š1170mm x v550mm – bez žaluzií

2x š900 x v550mm – bez žaluzií

2x levé + pravé š850mm x v850mm – bez žaluzií

2x pravé š880 x v550mm – bez žaluzií

***Dvěře :***

Vchodové š 900mm x v2050mm – Levé

2x Balkonové š900mm x v2050mm Levé + žaluzie