**Poptávka – 6 oken – chalupa v Jizerský horách**

Chalupa se nachází v Desné III v Jizerských horách.

Jedná se o nacenění 6-ti nových dřevěných oken historického vzhledu, nejlépe kopie stávajících jednoduchých oken. Nechceme moderní euro okna s kovovými okapnicemi, barva bílá.

V současné době jsou vsazeny jednoduchá okna, která bychom rádi kvůli teplu vyměnili za dvojité:

1 x okno WC rozměry 0,79 x 0,92m, tloušťka trámu 0,12m. Okno je rozdělené mřížkami na třetiny. Dvoukřídlé.

1 x okno koupelna 0,65 x 0,82m, tloušťka stěny 0,16m. Chtěli bychom okno rozdělit mřížkami na třetiny, tak jako okno na WC. Dvoukřídlé.

1x okno místnost 1,21 x 1,0 m, tloušťka stěny 0,23m. Okno má v horní třetině větrací část, která je oddělená od spodní – je možné říci že do tvaru písmena T - horní třetina se otvírá samostatně a spodní část je dvoukřídlá (bez mřížek )o výškou 0,66m.

2x okno do kamené místnosti s rozměry 1,0 x 0,87, tloušťka 0,23m. Okno je rozdělené mřížkami na třetiny. Dvoukřídlé.

1x okno chodba – s rozměrem 1,0 x 0,52, tloušťka 0,12, Okno je rozdělené mřížkami na třetiny. Jednokřídlé.