|  |  |
| --- | --- |
| Okna | Parametry |
| Realizace: | srpen/září 2021 |
| Adresa | Smíchov, Praha 5 |
| Požadované práce: | * Vybourání původních špaletových oken vč. jejich likvidace * Úprava ostění (dozdění) * Výroba oken dle specifikace * Montáž oken * Začišťující zednické práce |
| 1050  580  722.5  722.5  1630  1445  1  2  3  4 | 2.00 ks    profil: co největší  4 - dílný prvek  4 x okenní křídlo  dvojsklo alt. trojsklo  dřevo (eurookna)  nátěr: bílá barva  kování: viz výkres  rozměry: 1445x1630  Sítě na hmyz - v dílu okna 4  Vnitřní parapet bílé lamino  Vnější parapet titanzinek |
| 1050  580  1630  755  1  2 | 1ks  profil: co největší  2 - dílný prvek  2 x okenní křídlo  dvojsklo alt. trojsklo  dřevo  nátěr: bílá barva  kování: viz výkres  rozměry: 755 x1630  Vnitřní parapet bílé lamino  Vnější parapet titanzinek |
| 850  400  1 | 1 ks  Profil: cca 78  1 - dílný prvek  1 x okenní křídlo  trojsklo  dřevo  nátěr: bílá barva  kování: otvíravé levé  rozměry: 400 x850  Vnější parapet titanzinek |