**Potpávka realizace vestavby krbové vložky**

* **Krbová vložka**
	+ **Nízký výkon** jelikož se jedná jen o doplněk k podlahovému vytápění na TC a je umístěna v prostoru kde se kolem chodí, nebude sloužit k vytápění a bude použita několikrát ročně
	+ **Vyšší účinnost spalování**
	+ Možná zvážit výsuv dvířek
	+ **Barva – černá / antracit**
* **Obestavba**
	+ Vložka by měla splynout se stěnou a okolní omítka by měla plynule navázat na obestavbu
	+ Samotný krb může být mírně zapuštěn (rozhodně ne vyčnívat)
	+ Původně jsme uvažovali o nice na dřevo, ale otázka bude jak to vyřešit s ohledem na úzké místo (celý prostor je nosná zeď z cihel)
* **Připravenost**
	+ Komín vedení svedeno do levého horního rohu
	+ Podlaha pod úrovní obytné plochy defacto na základové desce
	+ Připraveno přisávání vzduchu z venku
	+ Ze spíže za krbem čistící dvířka pro komín
	+ Prostor před krbem dle doporučení (= jak chránit podlahu)



