**Potpávka realizace vestavby krbové vložky**

* **Krbová vložka**
  + **Nízký výkon** jelikož se jedná jen o doplněk k podlahovému vytápění na TC a je umístěna v prostoru kde se kolem chodí, nebude sloužit k vytápění a bude použita několikrát ročně
  + **Vyšší účinnost spalování**
  + Možná zvážit výsuv dvířek
  + **Barva – černá / antracit**
* **Obestavba** 
  + Vložka by měla splynout se stěnou a okolní omítka by měla plynule navázat na obestavbu
  + Samotný krb může být mírně zapuštěn (rozhodně ne vyčnívat)
  + Původně jsme uvažovali o nice na dřevo, ale otázka bude jak to vyřešit s ohledem na úzké místo (celý prostor je nosná zeď z cihel)
* **Připravenost**
  + Komín vedení svedeno do levého horního rohu
  + Podlaha pod úrovní obytné plochy defacto na základové desce
  + Připraveno přisávání vzduchu z venku
  + Ze spíže za krbem čistící dvířka pro komín
  + Prostor před krbem dle doporučení (= jak chránit podlahu)



