Dobrý den,

rád bych u Vaší firmy poptal vytvoření CN na vodo-instalatérské práce.

Jedná se o dvě místa ve skladovacích halách

Oboje bude řešeno připojením na stávající rozvod.

Bude zapotřebí zásah do hlavního přívodu vody pro WC vestavky. Rozvod vody bude veden po opláštění haly a stěnách sádrokartonových vestavků. Nejlépe pomocí PPR, kdy začátek napojení na stávající rozvod musí být řešen samostatným ventilem. Ukončení celého rozvodu bude realizováno druhým kulovým ventilem a dále dle koncových zařízení (Výdejní automat na kávu a 2x výrobník demineralizované vody).

Předběžný soupis včetně délek pro představu, před zaměřením.

34 m PPR trubka

34m izolace

5x kul.ventil

Úchytky pro vnější instalaci

Izolační, těsnící a ostatní materiál.

Manipulační plošina -> práce cca v 11m.

Místo realizace :

Ecologistics

P3 Park

Hala A1 (vchod vrata E)

Terezínská 1288

Lovosice

Předem děkuji za zaslání CN.

Pokud nastanou jakékoliv nejasnosti či dotazy, jsem Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.