Poptávka stavebního řeziva:

Řezivo třídy C24, popř. GL24h, musí být vysušené a nesmí překročit vlhkost 15%

Řezivo musí mít uvedené rozměry po zhoblování.

Sloupek: 150x150mm, dl. 920mm 1ks

Vaznice: 120x200mm, dl. 6120mm 1ks

 100x180mm, dl. 6950mm 1ks

Výměna: 100x160mm, dl. 710mm 1ks

Krokve: 120x200mm, dl. 6070mm 9ks

 120x200mm, dl. 3585mm 1ks

Latě: 50x30mm, dl. 4000mm 50ks

Palubky: 12,5x96mm, dl 4000mm 40m2

Prosím o kalkulaci výše uvedeného řeziva s dopravou do Tuchlovic, okres Kladno, bez hoblování a impregnace (vyjma palubek).

Děkuji