**Stavba přístřešku pro popelnice, kola a sklad zahradního nářadí**

Navržen je jednoduchý jednopodlažní objekt, půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 6,9 x 5,2 m, dělený do tří sekcí. Výška objektu v nejvyšší části je 2,4 m. Navržený objekt je umístěn na pozemku objednatele jeden metr od hranice pozemku a veřejné komunikace. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Do pasů budou ukotveny ocelové kotevní desky. Svislou nosnou konstrukci tvoří sloupky z ocelových tenkostěnných profilů žárově zinkovaných. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří stropnice z ocelových tenkostěnných profilů, žárově zinkovaných. Nad větší části objektu není provedena plná stropní konstrukce, ale pouze optické opláštění z dřevěných latí. Opláštění je provedeno z vodorovně kladených dřevěných latí 50/30 s mezerami. Dřevěné konstrukce budou provedeny z modřínu opatřeného olejovým nátěrem. Dveře z ocelových tenkostěnných profilů, výplň bude z latí. Podlahy budou provedeny ze žulových odseků. Dlažba bude kladena do pískového lože. Součástí stavby je doplnění oplocení z ocelové pásoviny, žárově zinkováno. V oplocení budou vjezdová dvoukřídlá vrata.

Výstavba byla schválena odborem výstavby Úřadu městské části Praha 3

Postup soutěže na dodavatele stavby.

1. Přihlášené firmy budou vyzvány k návštěvě staveniště a budou mít možnost detailně se seznámit s dokumentací pro provedení stavby. Bude předán soupis prací (slepý rozpočet).
2. Přihlášené firmy dodají do stanoveného data, cca dva týdny, na adresu objednatele, rozpočet podle soupisu prací, návrh termínů zahájení stavby a dokončení stavby, reference a návrh dodavatelské smlouvy.
3. Objednatel vyhodnotí přihlášky soutěžících, cca do 20 dnů. O výsledku bude informovat soutěžící a vyzve vybranou firmu k projednání a podpisu dodavatelské smlouvy.