Okna stavba Křovice, 273 21, Hobšovice

Přízemí

Okna stavební otvor barva antracit

3 x 1500 x 1000 dvojsklo otvírací činčila

2 x 1500 x 750 dvojsklo neotvírací činčila

1x 1500 x 1500 neotvírací trojsklo

1x 2400 x 1950 rozdělené na půl trojsklo jedno otvírací

1x 2400 x 1950 rozdělené na půl trojsklo HES portál

1 x 2400 x 950 trojsklo otevírací

2 x 2400 x 2950 neotvírací trojsklo

1 x 2400 x 2950 rozdělené na třetiny a levý otevírací HS portál trojsklo

1x 2400 x 2950 rozdělené na třetiny jedno otevírací trojsklo popř. rozkládací

1x 2400 x 1100 vstupní dveře

1x 2400 x 1100 dveře do skleníku dvojsklo

1x 2400 x 1000 otvírací trojsklo

Patro trojsklo

1x 2250 x 1000 otvírací

2x 2250 x 1950 rozdělené na půl jedno otevírací

1x 2250 x 2950 neotvírací

1x 2250 x 1000 dveře

Skleník trojsklo

1x 2400 x 5000 rozdělené po metru 2 pole neotvírací uprostřed okno s venilací

a popř 2 rozkládací

1x 2600 x 5000 rozdělené po metru prostřední otvírací cca 2m nahoře s oknem