Cítoliby – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek pro 14 RD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | Množství |
| Gravitační kanalizace DN 250, zemní práce, pokládka potrubí, montáž šachet, pískování, zásyp a hutnění po vrstvách | m | 100 |
| Tlaková kanalizace DN 63, zemní práce, pokládka potrubí, montáž šachet, pískování, zásyp a hutnění po vrstvách | m | 139 |
| Vodovodní řad DN 63, zemní práce, pokládka potrubí, montáž šachet, pískování, zásyp a hutnění po vrstvách | m | 237 |
| Vodovodní přípojka DN 32, zemní práce, pokládka potrubí, montáž šachet, pískování, zásyp a hutnění po vrstvách | m | 120 |
| Kanalizační přípojka DN 40, zemní práce, pokládka potrubí, montáž šachet, pískování, zásyp a hutnění po vrstvách | m | 120 |
| Dodávka materiálu dle standardů SVS včetně vodoměrných šachet a čerpacích stanic nevystrojených | Kpl | 1 |

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré položky běžně spojené s realizací, jako jsou materiálové náklady, geodetické práce, přepravní náklady, zkoušky a zprovoznění.