**Pokládka zámkovej dlažby**

Prístupové chodníky k zadným vchodom bytového domu Bullova 9-17 v Bratislave Dúbravke, spolu ide 4 chodníky medzi múrmi predzáhradok.

**Rozmery**

Vchody Bullova 11 a Bullova 13: šírka 1,8 m, dĺžka 12,5 m, plocha 22,5 m2

Vchody Bullova 15 Bullova 17: šírka 1,8 m, dĺžka 11 m, plocha 18,8 m2

Na všetkých chodníkoch sú osadené vpuste zrážkovej vody do kanalizácie, ktoré treba zachovať.

V súčasnosti sú vchody osadené betónovým kockami o rozmeroch 50 x 50 cm, hrúbka cca 5 cm, vo vchodoch Bullova 11 a Bullova 13 je po 75 ks kociek, vo vchodoch Bullova 15 a 17 po 69 ks kociek.

**Požiadavky na dlažbu**

Dlažba musí byť samozrejme pochôzna osobami, už aj vzhľadom na šírku 1,8 m sa nepočíta s prístupom motorových vozidiel, ďalej musí byť mrazuvzdorná a protišmykľavá. Farba sivá, aby ladila s farbou betónových múrikov. Jednotlivé kocky dlažby musia byt uložené tesne vedľa seba, aby v medzerách medzi nimi nerástla náletová burina. Chodník musí byť vyspádovaný smerom ku vpusti pre odtok zrážkovej vody. Toto je dôležité najmä u vchodu Bullova 15, cez ktorý sa odvádza zrážková voda zo širokého okolia bytového domu. Nová dlažba musí umožňovať pohodlnejší prístup osôb a tiež uľahčovať odpratávanie lístia a zimnú údržbu.

Jestvujúce dlažobné kocky a vykopanú zeminu treba odviesť.