**Cenová ponuka**

**Popis MJ Mnostvo Jedmnotková cena Celkov cena**

**Zateplenie RD – Alt – EPS Grey**

1. Zakrývanie – rámov výplní otvorov okien a dverí, ochranné paskovanie
2. Penetrácia podkladu hĺbkovýn penetrákom
3. Vonkajšia omietka stien WEBER, farebné piesky, weber. pas mozaiková,

omietka, strednozrná – cokel

1. Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (silikonová),hr. 1,5mm

+ penetrácia podkladu

– štandard okien bez príplatku

Omietka – fasáda hr. 16cm

Omietka – fasáda hr. 2 cm (ostenia okien a dverí)

1. Kontaktný zatepľovací systém hr.120mm – riešenie pre sokel (XPS)
2. Kontaktný zatepľovací systém hr.160 mm – štandardné riešenie polystyrén

(Grey (EPS-F) , zatĺkacie kotvy

1. Kontaktný zatepľovací systém ostenia EPS-F (okien a dverí) hr.20 mm

**Ostatné konštrukcie a práce**

1. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m,

Montáž, demontáž, prenájom

1. WEBER soklový profil LO 163 mm (hliníkový). Dodávka, montáž.
2. PROFI rohový profil ALU s mriežkou 10/10. Dodávka, montáž.
3. Okenný a dverový dilatačný APU profil /plastový). Dodávka, montáž.
4. Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast. Dodávka, montáž.
5. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášť výšky do 12m.

Dovoz stavebného materiálu, doprava lešenia, doprava pracovníkov.