Oprava omítky

Hydroizolace základů nopkovou fólií nebo podobným systémem

Izolalace základů extrudovaným polystyrénem, nopkovou fólií, včetně marmolitového nátěru

Odvětraná izolace fasády včetně kvalitní Fasádní barvy

Oprava podhledu, přesah střechy cca 0,6m, krokve nutno nadstavit

Instalace okapového systému včetně svodů

Instalace potrubí odvodu dešťovky do místa napojení v pravé časti budovy cca 25m v zemi

4,5m výška fasády

Na budově je 7x okno rozměry cca 0,7x0,5m

0,8m hloubka izolace základů

25m délka budovy

Instalace hromosvodu v délce hřebenu 25m 3 Jímače, tři svody, zemnící pásek 25m v hloubce 0,6-0,8m podél budovy 25m

