**Zpráva**

**Kuchyně**

Stavební úpravy související s osazením nové kuchyňské linky:

Jemná štuková (případně sádrová stěrka) omítka za linkou - podklad pro omyvatelný nátěr mezi horními a dolními skříňkami cca 4m2

Opravy omítky po rozvodech sítí – viz foto

Malba místnosti 45m2

**ZTI**

přemístění odpadu od stávajícího dřezu DN 70

nový rozvod teplé a studené vody od vodoměrů k roháčkům dřezové baterie + vývod vody pro myčku – 2x cca 1,5m

odpad myčky bude napojen do sifonu dřezu

**Elektro**

Není předmětem dodávky

**Koupelna**

Výměna stávající ocelové vany za novou, ocelovou - 150cm.

Při minimalizaci zásahů do stávajících obkladů. Snad jen nová boční podezdívka + její obklad

Zavaření dvou stávajících ocelových rozvodů ÚT vyčnívajících ze zdi.

Vypuštění topné vody zajistím.

Bourací práce, omyvatelný nátěr za linkou a zařizovací předměty nejsou předmětem dodávky.

V domě je nákladní výtah s bezbarierovým přístupem.

 Ing. arch. Jan Jaroš

19.3.2021