Počet kusů Rozměr

**Dvoukřídlé okno:** 2 ks 1600 x 1400

- klika na pravém křídle

- ventilačka

**Jednokřídlé okno:** 3 ks 1100 x 1400

- klika na pravé straně

- ventilačka

**Francouzské okno (balkónové dveře):** 1 ks 1100 x 2200

- klika na pravé straně

**Vchodové dveře:** 1 ks 1100 x 2200

- klika na pravé straně

- bezpečnostní vložka FAB

- hliníkový práh

- kování (klika/klika)

Rozměry jsou pouze orientační a vše bude nutné před výrobou zaměřit dodavatelskou firmou.

**Materiál/dřevina:** nechám si doporučit

**Barva oken, dveří:** světle hnědá – upřesním dle vzorníku dodavatele

**Barva klik, kování, pantů:** stříbrná

**Do cenové nabídky prosím ocenit také následující položky:**

Demontáž: ano

Montáž: ano

Likvidace původních dřevěných oken a dveří: ano

**Prosím o varianty cenových nabídek eurooken ve dvojskle i trojskle.**

Adresa stavby – Jesenice, Horní Jirčany