**Interiérové kazetové dveře**

* **doplnění dveří v bytě počátek 20. století, materiál smrk, lakování – vodou ředitelný lak, bílý barva**

- toaleta: 65X202 (pravé)



- koupelna/chodba 100x227 (pravé)

- koupelna/ložnice 70x227 (pravé)

- šatna 70x227 (levé)

- ložnice/kuchyň 100x227 (levé)



**Všechny dveře včetně zárubně šířka cca 10 cm (profilované obložkové zárubně dle vzoru použitého v bytě)**



**Vchodové dveře 122x244 (dvoukřídlé, pravé na levé polovině), typ kazetový**



*(ilustrační obrázek)*